**POLICOVÉ MOBILNÍ REGÁLY**

**3.04**

Specifikace materiálu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis** | **Počet kusů** |
| RÁM MM 2250X600 | 24 |
| RÁM MM 2250X600 PLNÝ | 12 |
| POLICE MM 1070X600 N | 30 |
| POLICE MM 1070X600 R1 | 180 |
| Zavětrování H - 1070mm | 60 |
| Koleje 19,24bm | 1 |
| Nášlapné lišty 38,48bm | 1 |
| Volant | 6 |
| Podvozek 5550x610mm (1x dělený) | 6 |
| Příčný dělič police 1070mm(výška 250mm) | 180 |
| Mobilní příčka 600mm | 216 |
| Zavětrování do rámu | 6 |
| Háček na zavěšení police | 840 |
|  |  |

Technická zpráva:

* Povrchová úprava rámů a polic – lak RAL 7035
* Povrchová úprava podvozků a nášlapných podvozků – černý lak
* Povrchová úprava spojovacího materiálu - pozink
* Přední + zadní plná čela
* Celokovové police
* Police jsou po delší - obslužné straně třikrát a po hloubkové straně dvakrát hraněné, v místech rohů bodově svařeny, čímž odpadá riziko poranění
* Bezšroubová konstrukce
* Šířka polic 1070mm (odchylka 10mm)
* Hloubka police 600mm (odchylka 5mm)
* Přestavitelnost polic 25mm (odchylka 2mm)
* Počet polic: 6 + krycí
* Police rozdělena příčným děličem 1070mm na výšku 250mm
* Nosnost police (mimo krycí) minimálně 140kg
* Stabilita regálu se zabezpečuje použitím zavětrovacích vzpěr – H lišt o délce 1070mm
* Zavětrovací lišta H jedenkrát oboustranně do každého pole
* Každé pole doplněno o mobilní příčky proti přepadu šanonů
* Koleje umístěny na podlahu + nášlapné lišty
* Podvozky 1x děleny
* Systém je řešen prostřednictvím přímého pohonu kovových podvozkových kol přes ovládací volant a transmisní hřídel přímo na hnané kolo
* Mobilní regály budou ukotveny na podvozky standardními kovovými patkami se samořeznými šrouby M6
* Komplexní záruka na dodávku 5 let
* Všechny regály budou očíslovány samolepícími foliemi (font Calibri)

**4.06**

Specifikace materiálu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis** | **Počet kusů** |
| RÁM MM 3250X600 | 30 |
| RÁM MM 3250X600 PLNÝ | 20 |
| POLICE MM 970X600 N | 20 |
| POLICE MM 970X600 R1 | 180 |
| POLICE MM 1070X600 N | 20 |
| POLICE MM 1070X600 R1 | 180 |
| Zavětrování H - 970mm | 40 |
| Zavětrování H - 1070mm | 40 |
| Koleje 29bm | 1 |
| Nášlapné lišty 58bm | 1 |
| Volant | 10 |
| Podvozek 4250x610mm (1x dělený) | 6 |
| Podélný dělič police 1070mm (výška 250mm) | 180 |
| Mobilní příčka 600mm | 450 |
| Zavětrování do rámu | 20 |
| Horní vedení 15bm | 1 |
| Příčný dělič police 970mm (výška 250mm) | 180 |
| Háček na zavěšení police | 1600 |
|  |  |

Technická zpráva:

* Povrchová úprava rámů a polic – lak RAL 7035
* Povrchová úprava podvozků a nášlapných podvozků – černý lak
* Povrchová úprava spojovacího materiálu - pozink
* Přední + zadní plná čela
* Celokovové police
* Police jsou po delší - obslužné straně třikrát a po hloubkové straně dvakrát hraněné, v místech rohů bodově svařeny, čímž odpadá riziko poranění
* Bezšroubová konstrukce
* Šířka polic 970mm a 1070mm (odchylka 10mm)
* Hloubka police 600mm (odchylka 5mm)
* Přestavitelnost polic 25mm (odchylka 2mm)
* Počet polic: 9 + krycí
* Police rozdělena příčným děličem 1070mm na výšku 250mm
* Nosnost police (mimo krycí) minimálně 145kg
* Stabilita regálu se zabezpečuje použitím zavětrovacích vzpěr – H lišt o délce 970mm a 1070mm
* Zavětrovací lišta H jedenkrát oboustranně do každého pole
* Každé pole doplněno o mobilní příčky proti přepadu šanonů
* Koleje umístěny na podlahu + nášlapné lišty
* Podvozky 1x děleny
* Systém je řešen prostřednictvím přímého pohonu kovových podvozkových kol přes ovládací volant a transmisní hřídel přímo na hnané kolo
* Stabilitu regálu zabezpečit pomocí horního vedení
* Mobilní regály budou ukotveny na podvozky standardními kovovými patkami se samořeznými šrouby M6
* Komplexní záruka na dodávku 5 let
* Všechny regály budou očíslovány samolepícími foliemi (font Calibri)

**POLICOVÉ REGÁLY PRO DOSPĚLÉ**

Specifikace materiálu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis** | **Počet kusů** |
| RÁM MM 2250X500 | 30 |
| Sokl 2940X500mm | 15 |
| RÁM MM 2250X500 PLNÝ | 30 |
| POLICE MM 870X500 N | 105 |
| POLICE MM 970X500 N | 210 |
| Podélný dělič police šířky 970mm (výška 300mm) | 180 |
| Podélný dělič police šířky 870mm (výška 300mm) | 90 |
| Mobilní příčka 500mm | 180 |
| Zavětrování H - 870mm | 30 |
| Zavětrování H - 970mm | 60 |
| Háček na zavěšení police | 1260 |
|  |  |

Technická zpráva:

* Povrchová úprava rámů, polic, děličů, mobilních příček a H-zavětrování-

– **lak RAL 7016 Anthracit!**

* Povrchová úprava spojovacího materiálu - pozink
* Krajní plná čela RAL 7016
* Celokovové police
* Police jsou po delší - obslužné straně třikrát a po hloubkové straně dvakrát hraněné, v místech rohů bodově svařeny, čímž odpadá riziko poranění
* Bezšroubová konstrukce
* Šířka regálového pole maximálně 2930mm (odchylka 20mm)
* Šířka polic 870mm a 970mm (odchylka 10mm)
* Hloubka police 500mm (odchylka 5mm)
* Přestavitelnost polic 25mm (odchylka 2mm)
* Počet polic: 6 + krycí
* Regály oboustranně přístupné (bez zavětrovacích křížů v zádech)
* Police rozděleny příčnými děliči délky 870mm a 970mm o výšce 300mm
* Nosnost polic (mimo krycí) minimálně 100kg
* Stabilita regálu se zabezpečuje použitím zavětrovacích vzpěr – H lišt o délce 970mm a 1070mm
* Zavětrovací lišta H jedenkrát oboustranně do každého pole
* Každé pole doplněno o mobilní příčky hl. 500mm proti přepadu knih
* Každé regálové pole umístěno na sokl
* Komplexní záruka na dodávku 5 let
* Všechny regály budou očíslovány samolepícími foliemi (font Calibri)

**POLICOVÉ REGÁLY PRO DĚTI**

Specifikace materiálu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis** | **Počet kusů** |
| RÁM MM 1500X500 RAL 1021 | 8 |
| RÁM MM 1500X500 RAL 5017 | 8 |
| RÁM MM 1600X500 PLNÝ RAL 1021 | 16 |
| RÁM MM 1600X500 PLNÝ RAL 5017 | 16 |
| POLICE MM 970X500 N RAL 1021 | 80 |
| POLICE MM 970X500 N RAL 5017 | 80 |
| Podélný dělič police 970mm (výška 300mm) RAL 1021 | 64 |
| Podélný dělič police 970mm (výška 300mm) RAL 5017 | 64 |
| Sokl + kolečka (4ks) 2040x500mm | 16 |
| Mobilní příčka 500mm RAL 1021 | 32 |
| Mobilní příčka 500mm RAL 5017 | 32 |
| Zavětrování H - 970mm - RAL 1021 | 32 |
| Zavětrování H - 970mm - RAL 5017 | 32 |
| Háček na zavěšení police | 640 |
|  |  |

Technická zpráva:

* Povrchová úprava rámů, polic, děličů, mobilních příček a H-zavětrování

**8ks regálů** – **lak RAL 5017**

**8ks regálů – lak RAL 1021**

* Povrchová úprava spojovacího materiálu - pozink
* Krajní plná čela
* Celokovové police
* Police jsou po delší - obslužné straně třikrát a po hloubkové straně dvakrát hraněné, v místech rohů bodově svařeny, čímž odpadá riziko poranění
* Bezšroubová konstrukce
* Šířka regálového pole maximálně 2030mm (odchylka 20mm)
* Šířka polic 970mm (odchylka 10mm)
* Hloubka polic 500mm (odchylka 5mm)
* Přestavitelnost polic 25mm (odchylka 2mm)
* Počet polic: 4 + krycí
* Regály oboustranně přístupné (bez zavětrovacích křížů v zádech)
* Police rozděleny příčnými děliči délky 970mm o výšce 300mm
* Nosnost polic (mimo krycí) minimálně 100kg
* Stabilita regálu se zabezpečuje použitím zavětrovacích vzpěr – H lišt o délce 970mm
* Zavětrovací lišta H jedenkrát oboustranně do každého pole
* Každé pole doplněno o mobilní příčky hl. 500mm proti přepadu knih
* Každé regálové pole umístěno na sokl s gumovými kolečky
* Komplexní záruka na dodávku 5 let
* Všechny regály budou očíslovány samolepícími foliemi (font Calibri)

**REGÁLOVÉ BOXY NA VRÁCENÉ KNIHY**

Specifikace materiálu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis** | **Počet kusů** |
| RÁM MM 2000X500 PLNÝ | 4 |
| POLICE MM 1270X500 R2 | 10 |
| Sokl + kolečka (4ks) 1340x500mm | 2 |
| Zavětrování do zad | 2 |
| Háček na zavěšení police | 40 |
|  |  |

Technická zpráva:

* Povrchová úprava rámů a polic – **RAL 7016 Anthracit**
* Povrchová úprava spojovacího materiálu - pozink
* Krajní plná čela
* Celokovové police
* Police jsou po delší - obslužné straně třikrát a po hloubkové straně dvakrát hraněné, v místech rohů bodově svařeny, čímž odpadá riziko poranění
* Bezšroubová konstrukce
* Šířka regálového pole maximálně 1330mm (odchylka 20mm)
* Šířka polic 1270mm (odchylka 10mm)
* Hloubka polic 500mm (odchylka 5mm)
* Přestavitelnost polic 25mm (odchylka 2mm)
* Počet polic: 4 + krycí
* Regály přístupné pouze z 1 strany (možno umístit zavětrovací kříž do zad)
* Nosnost polic (mimo krycí) minimálně 130kg
* Každé regálové pole umístěno na sokl s gumovými kolečky
* Komplexní záruka na dodávku 5 let
* Všechny regály budou očíslovány samolepícími foliemi (font Calibri)

**STOJANY NA ČASOPISY**

Specifikace materiálu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis** | **Počet kusů** |
| RÁM MM 750X500 PLNÝ | 30 |
| POLICE MM 770X500 N | 30 |
| Sokl + kolečka (4ks) 840x500mm | 15 |
| Dělič police délky 770mm pro 22ks časopisů | 15 |
| Křížový dělič police 770x500x400mm (výška) | 15 |
| Háček na zavěšení police | 120 |
|  |  |

Technická zpráva:

* Povrchová úprava rámů, polic a děličů – **RAL 7016 Anthracit**
* Povrchová úprava spojovacího materiálu - pozink
* Krajní plná čela
* Celokovové police
* Police jsou po delší - obslužné straně třikrát a po hloubkové straně dvakrát hraněné, v místech rohů bodově svařeny, čímž odpadá riziko poranění
* Bezšroubová konstrukce
* Šířka regálového pole maximálně 830 mm (odchylka 20mm)
* Šířka polic 770mm (odchylka 10mm)
* Hloubka polic 500mm (odchylka 5mm)
* Přestavitelnost polic 25mm (odchylka 2mm)
* Počet polic: 2
* Nosnost polic minimálně 130kg
* Každé regálové pole umístěno na sokl s gumovými kolečky
* Na 1. polici vždy umístěn křížový dělič, který polici rozdělí v jejím středu na 4 části, výška 400mm
* Na 2. Polici vždy umístěn dělič s 22 samostatnými kójemi pro časopisy, výška 200mm
* Komplexní záruka na dodávku 5 let
* Všechny regály budou očíslovány samolepícími foliemi (font Calibri)