**Název akce:**

**REKONSTRUKCE KOTELNY, KUCHYNĚ A JÍDELNY**

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO 17 V DOMAŽLICÍCH**

**Část PD:**

REKONSTRUKCE KOTELNY, VYTÁPĚNÍ KUCHYNĚ, ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VZT ZAŘÍZENÍ

**Změnový list 2020\_05\_28 - Technická zpráva**

**Nové znění:**

3.1.1 Zdroj tepla

Zdrojem tepla bude kaskáda dvou plynových stacionárních kondenzačních kotlů, např. Buderus Logano Plus SB625-640. Jmenovitý tepelný výkon při teplotním spádu 80/60°C je 588 kW pro každý kotel. ... a dále bez změny ...